A-1 사용 설명서

최종수정일 : 2004. 6. 10

http://ewall.mireene.com/

이월/趙濚來

aa2598@hanafos.com

<목   차>

I  각부 명칭	3

II 스펙	4

III  기본 사용법	5

IV 마운트	6

IV  각부 사용 설명	9

1. 배터리	9

2. 필름감기와 셔터	9

3. 메인 스위치	10

4. AT 다이얼	11

5. 뷰파인더	11

V AE 모드	14

1. 셔터 우선 모드(Tv)	14

2. 조리개 우선 모드(Av)	14

3. 프로그램 모드(P)	15

4. 스톱다운 모드	15

5. 스트로보 모드	16

6. 메뉴얼 모드(M)	16

VI 주요 기능	17

1. 다중노출	17

2. 심도미리보기	17

3. 측광과 노출	18

4. 노출고정	18

5. 노출보정	18

6. B셔터	20

VII 악세사리	21

부록 제작년도 보기	25

각부 명칭

LED 정보 표시 레버

감도설정판

노출보정판

배터리 체크 버튼

다이얼 덮개

심도 미리보기 버튼

노출보정 잠금 해제버튼

AE 모드 레버

필름감기레버

수치 표시 창

메인스위치

CANON A-1

CANON A-1

노출보기

AT 다이얼

셔터

램프

셀프타이머

핫슈

필름되감기레버

잠금해제 버튼

노출고정버튼

PC 소켓

액션그립

배터리실

삼각대 소켓

필름되감기 버튼

모터드라이브 연결구

모터드라이브 접점

A-1 마크

메모홀더

시리얼넘버

아이피스

뷰파인더

스펙

형식	포컬 플레인 셔터의 전자제어 AE / 35mm SLR 카메라
마운트	캐논 브리치-록 마운트.캐논 FD, FL 그리고 R 렌즈 사용가능
뷰파인더	고정 eye-level 펜타프리즘
시야율	수직 93.4% / 수평 95.3%
확대율	50mm 표준렌즈 사용시 1 : 0.86
미러	진동흡수 방식의 즉시 복귀 반사 거울
AE모드	P, A, S, M, Stop-down, 플래시
측광방식	TTL(Through The-Lens) 중앙중점 개방 측광
측광범위	-2EV ～ 18EV
노출보정	±2EV, 1/3단계
노출고정버튼	있음(누르고 있는 동안만 유효)
심도미리보기	있음
다중노출래버	횟수 제한 없음
파인더 셔터	있음
셔터	전자제어/4축의 천 포컬 플레인 셔터
셔터 속도	B, 30초 ～ 1/1000(AT 다이얼 방식)
셔터릴리즈	버튼타입, 마그네틱 릴리즈 스위치
X 접점	1/60
셀프타이머	2초, 10초
전원	4LR44(알카라인), 2CR 1/3N(리튬이온)
필름감기레버	싱글스트로크 120° 예비각 30°
필름카운터	뒷 덮개 열 때 자동 리셋, S ～ 38, 필름 되감을 때 수치 감소
필름감도	6 ～ 12800(1/3 간격)
크기	141 x 92 x 48 mm
무게	620g
생산년도	1978. 4월 - 1986
생산대수	약 250만대
가격	114,000 yen (기본렌즈 FD 50mm f/1.4SSC 포함 가격)

기본 사용법

그림으로 보는 간단 사용법

① 배터리	② 메인스위치	③ 전원체크	④ 필름 장전
⑤ 감도설정	⑥ 조리개 조절	⑦ 모드선택	⑧ 프레임	⑧ 초점조절
⑨ 노출확인	⑩ 촬영	⑪ 되감기 버튼	⑫ 되감기

① 사용 가능한 배터리 : 4LR44(알카라인)와 2CR 1/3N(리튬)

② 사용할 때는 A, 사용하지 않을 때는 L, 셀프타이머 2초, 10초

③ 배터리 체크 버튼을 누를 때 램프가 빠르게 점멸하면 정상

④ 필름 끝을 우측 홀더에 삽입하고 필름을 감은 후 되감기 레버를 시계방향으로 돌려 필름을 팽팽하게 한 후 덮개를 덮고 완전히 감아준다.

⑥ 매뉴얼(M)로 사용하거나 심도미리보기를 이용할 때, 스톱다운 AE를 사용할 때 이외는 A의 위치에 둔다.

⑦ 조리개 우선일 때 Av, 셔터우선, 자동(P), 메뉴얼(M)로 사용 할 때는 Tv

⑨ 반셔터시 노출계가 작동되며, 노출 값을 표시해준다. 수치가 깜박거리면 노출이 적정하지 않다는 표시이다.

⑪ 바닥 면의 필름 되감기 버튼을 눌러주지 않으면 필름이 되감기지 않는다.

⑫ 레버가 헛도는 느낌이 들 때까지 감아준 후 레버를 위로 들어올리면 뒷 덮개가 개방된다.

마운트

마운트

캐논사의 마운트 종류는 S마운트, R마운트, FL마운트, FD마운트, nFD마운트, EF마운트가 있다.

이 중에서 A-1에 장착이 불가능한 것은 S마운트와 EF마운트이며, 그 외 R, FL, FD, nFD는 대부분 장착이 가능하다.

그러나 A-1의 모든 AE 기능을 사용하기 위해서는 FD 또는 nFD 마운트를 사용하여야한다.

마운트 기준점

미러

<A-1의 마운트>

스크린

FD 마운트

1971년 3월 F-1, FT-b, A 시리즈의 AE-1과 T 시리즈의 T-50 등의 바디에 사용할 목적으로 R 마운트와 호환성을 유지하여 제작하였으며, 다양한 종류의 단렌즈와 줌렌즈들이 발매되었다.

외형적 특징

마운트 링

조리개 링

심도표시

거리표시계(m)

거리표시계(ft)

초점조절링

대물렌즈

FD 마운트 렌즈의 옆면

▣ 은색의 마운트 링이 있다.

▣ 거리표시계(m)가 주황색 글씨로 각인되어있다.

▣ 렌즈 전면에 코팅 종류가 표시되어있다.

▣ 초점조절링을 제외한 대부분이 금속재질이다.

▣ 렌즈 분리시 조리개링이 항상 개방상태이다.

코팅의 종류

개방조리개값

초점거리

마운트종류

조리개조절레버

밝기인식

조리개작동레버

접안렌즈

FD 마운트 렌즈의 전면

nFD 마운트

1979년 1월 기존의 FD 마운트의 단점인 마운트 결속방법을 개선하고, 기존의 렌즈를 소형 및 경량화하여 개발하였다.

대부분의 코팅은 S.S.C 코팅이며, 코팅 후 렌즈의 색이 푸른색 계통의 빛을 띈다.

마운트기준점

외형적 특징

잠금버튼

초점조절링

거리표시계(m)

조리개링

마운트기준점

조리개조절레버

밝기인식

조리개작동레버

nFD 렌즈의 뒷면(마운트부)

▣ 거리표시계(m)가 녹색 글씨로 각인되어있다.

▣ 잠금버튼이 있다.

▣ 렌즈 분리시 조리개날이 중간정도로 닫힌다.

※ 렌즈 및 바디의 마운트 부위의 각종 레버, 미러, 스크린 등은 매우 정교한 부품이므로 렌즈를 마운트 또는 분리할 시에 상당히 주의를 하여야 한다.

마운트와 디스마운트

※ 주의사항

렌즈를 바디에 마운트 또는 디스마운트 할 때, 심도미리보기 버튼이 눌려져 있으면 안된다.

즉 조리개 작동 레버가 작동 위치에 있으면 안된다.

FD 렌즈의 마운트

FD 렌즈는 마운트 및 디스마운트시 렌즈 자체는 회전하지 않고 단지 마운트링만을 돌려서 마운트 또는 디스마운트하는 방식이다.(R, FL과 동일)

렌즈의 마운트 기준점을 맞춘다.

마운트링의 기준점(빨간점)과 바디의 기준점(빨간점)을 일치시킨다.

약간의 힘을 가해 렌즈를 바디쪽으로 밀면 마운트링이 시계방향으로 약간 회전을 하게된다.

마운트링을 시계방향(바디를 보았을 때)으로 뻑뻑한 느낌이 들 때까지 돌려준다.

FD 렌즈의 디스마운팅

렌즈의 마운트링을 반시계방향으로 바디의 마운트 기준점에 일치할 때까지 돌려준다.

약간의 탄력이 생기며 렌즈가 바디에서 분리된다.

※ 렌즈를 바디에 분리했을 때는 렌즈 전면 또는 뒷면(마운트부)의 손상을 막기 위해 반드시 전용캡을 장착하여야한다.

nFD 렌즈의 마운트와 디스마운트

nFD 렌즈의 마운트

바디캡을 제거한다.

렌즈의 뒷캡을 제거한다.

렌즈의 마운트 기준점과 바디의 마운트 기준점을 일치시킨다.

렌즈를 시계방향으로 딸깍 소리가 나며 걸릴 때까지 돌려준다.

렌즈 전면 캡을 벗기고 촬영한다.

nFD 렌즈의 디스마운트

렌즈 전면의 캡을 닫는다.

렌즈의 잠금버튼을 누른 채 반시계방향으로 렌즈의 마운트 기준점이 바디의 마운트 기준점과 일치할 때까지 돌려준다.

분리된 렌즈는 보호를 위해 즉시 뒷캡을 장착한다.

※ 렌즈의 손상을 막기 위하여 마운트 및 디스마운트 시에는 안전한 장소에서 하여야한다.

※ 가급적 바람이 없을 때를 택해 마운트 및 디스마운트를 한다.

※ 가급적 직사광선을 피해 마운트 및 디스마운트를 한다.

렌즈의 보관 및 손질

카메라용 렌즈는 경도가 약한 재질로 구성되어 있으므로 약간의 충격에는 손상되기 쉬우며, 렌즈 표면에는 빛의 반사를 막기 위해 정교한 코팅이 되어 있으므로 취급시 상당한 주의를 기울여야한다.

또한 장마철 등에는 곰팡이가 번식하기 쉬우므로 장기간 사용하지 않을 때는 습기제거에 각별히 주의를 기울여야 한다.

가급적 렌즈 표면에는 먼지 등의 제거를 위해 직접 닦는 등의 위험한 일은 하지 않는 것이 좋으며, 가급적 먼지 제거를 위해서는 먼지 제거용 솔로 가볍게 털어주고, 블로어로 먼지를 제거하는 것이 좋다.

부득이 렌즈를 닦아야 할 경우에는 청소용 솔과 블로어로 먼저 큰 먼지를 제거하고난 뒤 렌즈 청소용 천으로 가볍게 닦아내고 안경 닦는 천 등의 사용은 표면을 손상시킬 우려가 있으므로 피해야 한다.

렌즈의 보관

▣ 렌즈를 사용하지 않을 때는 반드시 앞 캡과 뒷 캡을 장착하여둔다.

▣ 장기간 보관시에는 렌즈 포우치에 담아 두는 것은 피해야 하며, 곰팡이의 번식을 막기 위해 습기 제거제를 렌즈와 함께 둔다.

▣ 가끔씩 앞캡과 뒷 캡을 제거하고 공기가 잘 통하는 곳에 공기 순환을 시켜주는 것이 좋다.

렌즈의 손질

▣ 렌즈는 사용 후 부드러운 천으로 렌즈 경통 등을 닦아준다.

▣ 렌즈 전면 또는 후면의 렌즈 부위는 블로어 또는 청소용 솔로 가볍게 먼지를 제거한다.(먼지 제거를 위해 입으로 불면 미워할꺼야)

▣ 청소용 솔 또는 블로어로 제거가 되지 않는 경우에는 청소용 천에 렌즈청소용액을 한두방울 떨어뜨린 후 가볍게 닦아준다.(렌즈에 직접 용액을 떨어뜨리는 것은 절대 금물)

렌즈에 대한 기타사항

AE

FD 또는 nFD 렌즈는 바디의 AE 기능을 지원하기 위해 조리개 링에 최소개방 조리개 값 다음에 AE가 있다.

조리개 수치와 AE 간에는 잠금장치(AE 옆에 있다)가 있으며, 전환시에는 반드시 잠금버튼을 누른 채로 AE 또는 수치로 전환하여야 한다.

조리개우선(A-1, AV-1), 셔터우선(A-1, AE-1, AE-1P), 프로그램모드(A-1, AE-1P), 자동 플래시 등의 기능을 사용 할 때는 조리개 링이 반드시 AE에 있어야 한다.

스톱다운 AE(A-1), 매뉴얼모드, 심도미리보기 등의 기능을 사용할 때는 조리개 링은 항상 AE가 아닌 위치에 있어야한다.

각부 사용 설명

② 배터리 커버를 연다

배터리

A-1은 전자제어식 카메라이므로 배터리가 없으면 모든 기능이 작동하지 않는다.

일반적인 사용의 경우 배터리의 수명은 1년 정도인 것으로 알려져 있으며, 사용 환경에 따라 사용 기간의 차이가 있으므로 배터리를 점검하고, 필요시 교체 또는 예비 배터리를 준비하여야 한다.

배터리 관리

A-1에 사용 가능한 배터리는

2CR-1/3N 리튬이온

4LR44 알카라인

두 종류가 있으며, 4LR44의 경우 가격은 저렴하지만 저온에서 배터리 성능이 저하되므로, 동절기에는 2CR-1/3N을 사용하는 것이 좋다.

■ 장기간 사용하지 않을 때는 배터리를 빼주는 것이 좋다.

배터리 점검 시기

새로운 배터리로 교체하였을 때

셔터가 작동되지 않을 때

노출이 과다하게 나올 때

카메라 사용 빈도가 높을 때

카메라를 오랜 기간 사용하지 않았을 때

카메라를 온도가 낮은 조건에서 사용하였을 때

배터리 장착

① 배터리 준비

4LR44 또는 2CR 1/3N을 준비한다.

④ 배터리 삽입

③ 전극 확인

⑤ 메인 스위치를 A의 위치에

⑥ 배터리 체크 버튼을 누른다.

■ 흰색 점이 보이도록 레버를 돌리지 않으면, 노출계는 작동되지만 뷰파인더 안에 노출 정보가 표시되지 않는다.

⑦ 빠르게 점멸 : 정상

느리게 점멸 : 교체

필름 감기와 셔터

사용 필름

A-1은 35㎜ 컬러 또는 흑백 필름을 사용합니다.

필름감기

① 메인 스위치를 A로

② 와인딩

③ 필요시에는 케이블 릴리즈를 이용한다.

필름 장전

① 뒷커버 열기

■ 필름 되감기 레버를 그림과 같이 위로 들어올리면 뒷 커버가 개방된다.

② 필름 삽입

③ 필름의 끝 부분을 홀더에 끼워 넣고 톱니바퀴에 홈을 맞춘다

④ 필름감기 레버를 한번 돌려 필름이 잘 감겼는지 확인한다.

⑤ 필름 되감기 레버를 시계방향으로 돌려 필름면을 팽팽하게 한다.

※ 렌즈 캡을 닫고 셔터를 누를 때는 Av 모드에 두면 안된다. 최장 셔터속도가 30초이므로 30초 후에 셔터막이 닫히게 된다.

⑥ 뒷커버를 닫는다.

⑦ 모드 다이얼을 셔터우선(Tv)에 두고 적당한 셔터속도로 설정한 후 셔터를 누른다.

⑧ 필름감기 레버를 이용하여 필름을 감으면서 필름 되감기 레버가 같이 도는지 확인하고 한번 더 셔터를 누른다.

※ 맨 처음 필름을 장전할 때 1회 와인딩하여 렌즈 캡을 닫은 채 촬영하고, 뒷 덮개를 닫은 후 1회 더 캡을 닫은 채 와인딩하여 촬영한 후 세번째부터는 정상 촬영을 하면 된다.

이럴 경우 24판 필름의 경우 26컷 정도 촬영이 가능하다.

⑨ 필름 감도를 맞게 설정한다.

⑩ 렌즈 캡을 벗기고 촬영한다.

⑪ 촬영이 끝나면 바닥면의 필름되감기 버튼을 눌러주고, 필름 되감기 레버를 이용하여 필름을 감는다.(필름되감기 버튼을 누르지 않으면 필름 되감기 레버가 돌아가지 않는다)

⑫ 리와인딩 레버를 이용하여 필름을 감으면 카운터가 해당 수치로 감소한다.(모두 감으면 0)

또한 필름 되감기 레버를 위로 들어올려  뒷 커버가 개방되면 역시 카운터가 리셋된다.

필름 감도 설정

A-1은 필름의 DX코드를 자동 인식하지 않기 때문에 필름 감도를 설정해주어야 한다.

필름 감도 다이얼의 은색 버튼을 누른 채 설정할 수치에 눈금이 오도록 돌려주면 된다.

■ 사용 가능한 감도 범위는 6～12800이다.

■ ISO와 ASA는? 같은 말이다.

■ 감도의 활용

다중노출

±2EV 이상의 노출 보정

셔터 속도 확보(현상시 증감현상 필요)

노출범위를 벗어나는 상황에서의 측광

조리개 값에 따른 광량 변화

F	1.2	1.4	1.8	2	2.8	3.5	4	5.6	8	11	16	22
	3	2	1¼	1	½	⅓	¼	⅛	1/16	1/32	1/64	1/128

메인 스위치

L(셔터 락)

카메라를 사용하지 않을 때, 또는 이동 중 실수로 셔터가 작동하는 것을 방지하기 위해서는 반드시 이 위치에 두어야한다.

카메라의 모든 기능이 작동하지 않으며, 배터리도 소모되지 않는다.(전원 off)

A-1 뷰파인더

L을 제외한 A, 2, 10에서는 각 기능이 작동하며, 배터리도 소모가 된다.

A

카메라 사용을 위한 메인 스위치로 셀프타이머를 제외한 모든 기능을 사용할 때 A의 위치에 있어야 한다.

2, 10

셀프타이머이다.

각각 2초, 10초를 의미하며, 셔터를 누른 후 2초 후, 또는 10초 후에 셔터가 작동된다.

셀프타이머는 촬영자 본인을 사진에 담을 때 주로 사용하지만, 셔터를 누를 때의 진동을 방지하기 위한 용도로도 많이 사용한다.

이러한 점에서 2초 셀프타이머는 상당히 유용하게 사용할 수 있다.

셀프타이머로 촬영을 할 때는 셔터 옆 램프가 깜빡이며, 셔터타임에 가까워지면 빠르게 점멸하고 셔터가 작동된다.

셀프타이머를 이용하거나 셔터 릴리즈 케이블을 이용하여 촬영할 때는 뷰파인더 셔터를 닫아주는 것이 좋다.

AT 다이얼

조리개 수치, 또는 셔터 속도를 조절하는 다이얼이다.

셔터 앞부분에 위치하고 있으며, 각 단계별로 걸리는 느낌이 있으므로 익숙해지면 AT 다이얼 창을 보지 않고도 조절이 가능하다.

실수로 다이얼이 돌아가는 것을 방지하기 위하여 보호 덮개가 별도로 있다.

■ AT 다이얼의 구조

안쪽의 조리개 수치와 바깥쪽의 셔터스피드로 구성이 되어있다.

AE 모드 스위치를 전환하면 해당 판넬이 창에 나타난다.

조리개 값은 1.4 ～ 22까지

셔터 스피드는 B, 30초 ～ 1/1000초이며, P모드가 있음을 알 수 있다.

뷰파인더

뷰파인더

마이크로 프리즘

스플릿 스크린

셔터속도

조리개 값

메뉴얼모드

마이크로 프리즘 구성도

표시 정보

① LED ON

LED 표시정보를 보기 위해서는 그림과 같이 하얀 점이 보이도록 레버를 조절하여야 한다.

레버를 화살표 방향으로 돌려 하얀 점이 보이지 않도록 조절하면 노출계는 작동하지만 LED에는 아무런 정보도 표시되지 않는다.

② 반셔터 또는

③ 노출 미리 보기

노출 정보를 보기 위해서는 반셔터 또는 노출미리보기 버튼을 이용하면 된다.

뷰파인더에는 그림에서와 같이 셔터속도와 조리개 값이 표시된다.

셔터 속도

조리개 값

■ 셔터 우선(Tv)

그림과 같이 사용자가 지정한 셔터속도와 이에 따른 적정 조리개 값이 표시되며, 밝기에 따라 조리개 값이 변경된다.

최대 개방 또는 최소개방의 범위를 벗어나면 조리개 값이 깜박인다.

■ 조리개 우선(Av)

그림과 같이 사용자가 지정한 조리개 값이 나타나며, 조리개 값은 고정으로 있고 밝기에 따라 셔터 속도가 적정 노출에 맞게 자동으로 변경된다.

최고셔터속도(1/1000) 또는 최저셔터속도(30")을 벗어나면 셔터 속도가 깜박인다.

셔터속도의 조절 범위는 1/2stop 간격이다.

■ 프로그램 모드(P)

그림과 같이 셔터 속도와 조리개 값이 표시되며 밝기에 따라 조리개 값과 셔터속도 양쪽이 수치가 바뀌며 표시되는 정보대로 촬영이 된다.

■ Stopped-down AE

그림과 같이 적정 노출의 셔터 속도만 표시된다.

조리개는?

렌즈의 조리개 조절링으로 설정한다.

※ 실제 촬영시 작동하는 셔터속도는 사용자가 지정한 셔터속도가 아니고 뷰파인더에 나타나는 셔터속도로 작동을 한다.

■ 플래시 AE

플래시를 핫슈 또는 싱크로 케이블로 연결을 하고, 플래시의 전원을 ON하면 그림과 같이 셔터스피드와 조리개 값 사이에 플래시 모드 표시(F)가 표시된다.

※ 플래시를 핫슈에 착탈시 반드시 플래시 전원이 OFF되 있어야 한다.

※ 전용 플래시의 경우 표시되는 정보로 촬영이 되며 광량은 플래시 자체에서 자동으로 조절이 된다.

■ 매뉴얼모드(M)

그림에서와 같이 조리개 값 오른쪽에 M표시가 나타난다.

※ 셔터 속도는 사용자가 지정한 값이 표시되며, 조리개값은 사용자가 설정한 값이 아닌 노출계에 의해 산정된 적정 조리개값이 표시된다.

실제 촬영시에는 사용자가 지정한 셔터속도와 조리개값으로 촬영이 된다.

■ 각 수치의 표시방법

셔터속도 : 1000 = 1/1000초

0"7 = 0.7초

8"  = 8초

조리개 값 : 9.5 = f9.5

bulb = 벌브 모드

F, bu F = 플래시 모드

EEEEEE = 노출 에러

AE 모드

AE(auto exposure) : 카메라 내장 노출계와 노출조정기구(조리개, 셔터)를 연동하여 자동적으로 노출을 결정하는 방식을 말한다.

A-1은 조리개와 셔터 속도를 사용자가 직접 설정해 사용하는 메뉴얼 모드(M) 외에도 다양한 종류의 자동노출 기능을 추가하여 사용의 편의성을 높이고 있다.

A-1에서 사용 가능한 AE 모드는

■ 셔터우선 AE(Tv)

■ 조리개우선 AE(Av)

■ 프로그램 AE(P)

■ 스톱다운 AE(프리셋모드)

■ 스트로보 AE

다섯 종류의 AE 모드를 가지고 있으며, 매뉴얼 모드(M) 역시 사용이 가능하다.

이러한 모드의 사용에는 렌즈의 조리개 값의 위치가 중요한데, 스톱다운 AE를 제외한 모든 AE 모드에서는 조리개 링의 위치가 반드시 A로 맞추어져 있어야 한다.

■ 조리개 링의 위치를 A에 맞춘다.

※ A 옆의 까만색 버튼을 누른 채 돌린다.

셔터 우선 모드(Tv)

기능

사용자가 AT 다이얼을 조절하여 셔터 속도를 지정하면 카메라가 자동으로 적정 조리개 값을 결정해주는 기능이다. 그러나 최대 개방 조리개 값을 초과하게 되면 최대 개방치로, 최소 개방 조리개 값을 초과하면 최소 개방 조리개로 촬영이 된다.

사용방법

렌즈의 조리개 링을 A에 위치시킨다.

모드다이얼을 Tv에 위치시킨다.

AT 다이얼을 이용하여 필요한 셔터속도로 설정한다.

반셔터를 이용하여 조리개 값이 허용치 안에 있는지 확인한다.

■조리개는 1/2stop 단위로 조절된다.

■허용 조리개 수치의 범위를 벗어나면 뷰파인더 안의 조리개 수치가 최대개방 또는 최대조임 수치에서 깜박인다.

※ 50mm 표준 렌즈 사용 시 권장 조합

	셔 터
실내	1/30초 - 1/60초
흐린 날	1/125초
맑은 날	1/250초
바닷가	1/500 - 1/1000초

조리개 우선 모드(Av)

기능

사용자가 조리개 값을 정해주면 카메라가 자동으로 적정 셔터속도를 결정하여 촬영하는 기능이다.

A-1의 셔터 속도는 30초 - 1/1000초까지이므로 이 범위를 벗어나는 셔터 속도가 되면 노출부족 또는 노출과다로 촬영이 되므로 촬영 전 뷰파인더에 표시되는 셔터속도를 확인을 하여야 한다.

사용방법

렌즈의 조리개 설정을 A의 위치에 둔다.

모드다이얼을 Av의 위치에 둔다.

AT다이얼을 이용하여 원하는 조리개 값으로 설정한다.

반셔터를 이용하여 뷰파인더 안에 나타나는 셔터 속도를 확인한 후 적정하다고 판단되면 촬영한다.

■사용자가 지정한 조리개 값과 이에 따른 적정 셔터속도가 표시된다.

■ 허용 셔터 속도의 범위를 벗어나면 뷰파인더 안의 셔터 속도 표시가 깜박인다.

프로그램 모드(P)

카메라의 내장 프로세서가 조리개 값과 셔터 속도를 자동으로 설정하여 촬영을 하는 완전 자동모드이다.

사용자는 단지 초점 링을 이용해 초점만 조절하고 셔터를 누르면 된다.

사용방법

렌즈의 조리개 설정을 A의 위치에 둔다.

모드 다이얼을 Tv에 위치시킨다.

셔터속도 다이얼을 P에 위치시킨다.(1000 다음에 있다)

초점을 맞추고 셔터를 누른다.

■노출 허용 범위를 벗어나면 셔터속도와 조리개가 모두 깜박인다.

스톱다운 AE(프리셋 모드)

일반적으로 개방측광 형식의 카메라는 조리개가 최대 개방된 상태에서 노출계가 측광을 하고, 이렇게 측광된 데이터를 토대로 셔터속도와 조리개값을 결정하게 되며, 실제 촬영시에 조리개가 지시된 조리개 수치로 조여지진 상태로 설정된 셔터속도로 촬영이 된다.

따라서 대부분의 개방측광 형식을 사용하는 카메라는 심도미리보기 상태에서는 노출값이 다르게 나오는 것이 일반적이다.

A-1의 주요 특징 중의 하나인 스톱다운 AE는 조리개가 최대 개방이 아닌, 조여진 상태(심도미리보기)에서도 내장 노출계가 조여진 정도에 맞게 정상적으로 작동을 하며, 실제 촬영시에 사용자가 지정한 셔터스피드와 상관없이 카메라가 자동으로 셔터속도를 결정하여 촬영을 하게되는 기능이다.

결과적으로 조리개우선모드로 촬영을 하는 것과 같은 결과가 된다.

즉, 심도미리보기와 조리개우선모드를 결합한 자동노출기능인 셈이다.

※ 스톱다운 AE 상태에서는 셔터 속도가 20초까지로 제한된다.(간격은 1/2 스톱)

■셔터속도가 20초를 초과하면 뷰파인더에 20이 깜박인다.

렌즈의 조리개 링을 이용하여 A를 제외한 위치에 둔다.

필름을 와인딩한다.

심도 미리보기 버튼을 밀어준다.

조리개 링을 이용하여 원하는 조리개 값으로 설정한다.

⑤ 반셔터를 이용하여 노출 정보를 확인한다.

⑥ 적정 노출이 결정되었으면 촬영을 한다.

※ 셔터 다이얼을 이용하여 설정한 셔터속도는 무시되고 노출계에 의해 결정된 셔터속도로 촬영이 이루어진다.

예) f11과 1/125초로 설정을 한 상태로

심도미리보기 버튼을 누르고 측광을 한 결과 정보창에 셔터속도 2“(2초)로 나타난다면, 실제 촬영시 f11에 셔터속도 2초로 촬영이 된다.

■ FD렌즈(nFD 포함)는 필름이 와인딩되어 있지 않으면 직전 촬영시의 조리개 값까지만 조여진다.

■ 스톱다운 모드를 해제 후 노출에러가 발생할 때는 다중노출레버를 와인딩 레버 아래쪽으로 밀어넣고 한번더 와인딩하면 된다.

스트로보 AE

플래시에 필름 감도를 설정한다.

렌즈의 조리개 링을 돌려 A의 위치에 둔다.

플래시의 조리개 수치를 오토로 설정한다.

스트로보를 핫슈에 장착한다.

플래시 스위치를 켠다.

스트로보의 충전이 완료되면 자동으로 스트로보 모드로 전환된다.

싱크로 동조속도(1/60)와 이에 맞는 조리개 값이 표시된다.

촬영

사용가능한 스트로보

■전용 스트로보 : 199A 또는 155A

■캐논용 3접점 스트로보

■접점이 1개 짜리인 대부분의 스트로보(수동)

■싱크로 케이블이 있는 스트로보(수동)

※ 위에 예시한 스트로보 이외에 타사 전용 스트로보의 경우 접점의 위치 등으로 인해 쇼트가 발생할 수 있으므로 사용에 주의

※ 스트로보를 장착 또는 제거시에 스트로보의 전원은 반드시 OFF

매뉴얼 모드(M)

기능

조리개 값과 셔터속도를 사용자가 지정하여 촬영하는 기능이다. 노출계는 단지 노출의 과부족만을 나타낼 뿐이다.

사용방법

모드 다이얼을 Tv의 위치에 둔다.

조리개 링을 이용하여 A가 아닌 위치에 둔다.

뷰파인더 정보창에 조리개 값, 셔터속도 옆에 M이 표시된다.

조리개 링을 이용하여 원하는 조리개 값으로 설정한다.

AT다이얼을 이용하여 원하는 셔터 속도로 설정한다.

반셔터시 뷰파인더에는 사용자가 지정한 셔터속도와 적정 노출의 조리개 값이 표시된다.(노출 과부족시 조리개 값이 깜박인다)

셔터 속도 또는 조리개 값을 변경하여 적정 노출이 되도록 조절한다.

촬영한다.

※ 매뉴얼 모드 상태에서는 정보표시 내용과 상관없이 사용자가 지정한 셔터속도와 조리개값으로 촬영이 된다.

주요 기능

다중노출

다중노출이란 필름면을 여러 번에 걸쳐서 노출을 시키는 것이다. 즉, 필름 한 장으로 여러 번에 걸쳐서 촬영하는 기능을 말한다.

이렇게 여러 번 촬영을 하게 되면 필름면이 여러번 노출되어 과다노출이 되므로, 노출을 감소하여 촬영하는 등의 과정이 필요하다.

사용방법

첫 번째 장면은 정상적으로 와인딩하여 촬영한다.

다중노출레버를 와인딩레버 아래쪽으로 위치시킨다(빨간색 점이 보이도록)

와인딩하더라도 필름은 전진되지 않는다.(회수 제한 없음)

활용방법 1. 정상노출로 촬영

노출과다가 발생할 우려가 많으므로 배경이 어두운 경우에 사용한다.

정상 노출로 첫 번째 피사체를 촬영한다.

피사체의 위치를 이동(카메라의 위치를 이동)하여 촬영한다.

■완전 검은색 배경이라면 보다 나은 효과를 얻을 수 있으며, 촬영 횟수에는 어느정도 제한이 따른다.

활용방법 2. 필름 감도를 이용하는 방법

감도 100 기준

감도	100	200	400	800	1600	3200
회수	1	2	4	8	16	32

■촬영 회수가 늘어나면 1-2회 줄여서 촬영.

활용방법 3. 셔터속도를 이용하는 방법

적정노출 셔터 스피드 125 기준

스피드	125	250	500	1000
회수	1	2	4	8

심도미리보기

심도란?

초점이 맞는 영역을 말하며, 초점이 맞는 영역이 좁으면 심도가 얕다고 하며, 초점이 맞는 영역이 넓으면 심도가 깊다라고 한다.

초점이 맞는 영역이 좁으면 초점 영역 외의 영역은 초점이 흐리게 되어 뭉개지고, 초점이 맞는 영역이 넓으면 보다 많은 영역이 또렷하게 찍히게된다.

심도에 영향을 주는 요소들

조리개가 개방될수록 심도가 얕아진다.

망원이 될수록 심도가 얕아진다.

카메라와 피사체가 가까울수록 심도가 얕아진다.

피사체와 배경이 멀수록 심도가 얕아진다.(심도가 얕아진다기 보다는 배경이 흐려진다)

심도 확인(심도 미리보기)

매뉴얼모드로 설정한다.

필름이 와인딩되어 있지 않으면 직전에 촬영한 조리개 값보다 더 조일 수 없으므로 필름을 와인딩한다.

심도미리보기 버튼을 밀어준다.(동그란 금속 버튼에 의해 고정이 된다)

조리개 링을 조절하여 원하는 심도로 조절한다.

심도미리보기 버튼을 해제한 후 셔터속도를 조절한다.

※ 심도미리보기를 해제하지 않은 채 촬영을 하면 스톱다운 AE가 되며, 사용자가 지정한 셔터속도와 상관없이 노출계가 지시하는 셔터속도와 사용자가 지정한 조리개 값으로 촬영이 된다.

촬영한다.

렌즈에서 심도보기

조리개 값을 8로 조정하고 초점을 맞추었을 때, 거리가 3m가 나왔다.

빨간색으로 표시한 부분(8 - 8)이 초점이 맞는 영역이다.

피사체의 심도는 3m를 중심으로 빨간색 화살표로 표시한 것과 같다.

노출과 측광

노출

노출이란 빛을 얼마만큼 필름면에 비추는가 하는 것이다. 말 그대로 필름을 빛에 노출시키는 정도를 말하는 것이다.

만약 너무 많이 빛에 노출을 시키게 되면(노출과다) 하얗게 변한 사진을 얻게 될 것이고, 반대로 너무 적게 빛에 노출시키게 되면(노출부족) 시커먼 사진을 얻게 될 것이다.

따라서 필름을 적당한 정도로 빛에 노출(적정노출)시키는 것은 상당히 중요한 부분이다.

이러한 문제를 해결하기 위하여 카메라 내부에는 노출계가 장착되어 있으며, 내장된 노출계가 빛의 양을 측정(측광)하여 필름 감도에 따른 적정한 조리개와 셔터의 조합을 제시하게 된다.

사용자는 이렇게 제시된 조합(조리개, 셔터)을 필름 관용도의 가운데에 위치시키기 위해 상황에 따라 노출보정을 하게 된다.

표현 가능한 범위를 말한다.

포지티브(슬라이드) : 5～6EV

네가티브 : 9～10EV

■ 노출의 기본 요소

필름감도, 조리개, 셔터속도

감도 : 빛에 반응하는 정도를 말한다. 고감도(400, 800 등) 필름은 적은 양의 빛에도 많은 반응을 하며, 저감도 필름(50 등)은 많은 양의 빛에도 적게 반응을 한다.

측광

노출계가 빛의 양을 측정하는 것을 말한다.

카메라 내부에 측광센서가 장착되어 있어 렌즈를 통과한 빛의 양을 측정하고, 이렇게 측정된 자료를 기준으로 내부 프로세서가 적정 노출값(조리개값, 셔터속도)을 제시하게 된다.

일반적으로 빛의 밝기를 나타내는 단위로 EV라는 단위를 사용한다.

흐린날 : 11 ～ 12EV

맑은날 : 13 ～ 14EV

■ A-1의 측광 범위는 -2 ～ 18EV이다.

■ 모든 피사체는 빛을 반사하는 정도가 다르며, 빛의 반사도에 따라 고유한 색상을 가지게 된다.

■ 빛의 양을 측정하는 노출계는 입사식과 반사식이 있다.

■ 대부분의 카메라에는 반사식 노출계가 내장되어 있다.

■ 측광의 기준은 18% 반사율의 회색으로 되어있다.

측광센서(SPC)

입사식 노출계

빛의 양을 직접 측광하는 방식으로 피사체의 반사도와는 상관이 없다.

반사식 노출계

피사체에 반사되는 빛의 양을 측광하는 방식으로 피사체의 반사도에 따라 측광 값이 달라진다.

측광방식

평균측광

12	12	11	11
11	11	10	10
10	11	10	10
10	10	9	9

화면 전체의 측광 값을 평균으로 계산함.

※ 실제 화면을 이렇게 분할하지는 않겠지만, 측광방법을 이해하기 위해 단순화시킨 것임.

각 영역의 측광평균치의 합계 : 10.43

적정노출 : f4, s1/60

중앙중점측광

12	12	11	11
11	11	10	10
10	11	10	10
10	10	9	9

주변영역의 평균치와 중앙부분의 평균치로 각각 계산한 후 중앙부의 측광값에 가중치를 준다.

주변부 평균값 : 10.416(40%)

중앙부 평균값 : 10.5(60%)

사용 측광 값 : 4.16 + 6.3 = 10.46

적정 노출 : f4, s1/90(대략)

스팟측광

12	12	11	11
11	11	10	10
10	11	10	10
10	10	9	9

특정 영역의 일부분만을 측광 값으로 사용

반사식 노출계의 측광방식

■ 동일한 피사체라도 빛의 강도와 방향에 따라 측광 값은 달라진다.

18% 반사율을 가진 회색 피사체

■측광 결과 11EV의 값으로 측광(가정)

■적정 노출은 f4, s1/125

■눈으로 보는 색상과 동일한 결과

흰색 피사체

■측광결과 13EV의 값으로 측광(가정)

■적정 노출은 f4, s1/500

■촬영결과는 노출부족으로 회색에 가깝다

검은색 피사체

■측광결과 9EV의 값으로 측광(가정)

■적정 노출은 f4, s1/30

■결과는 노출과다로 회색에 가깝다.

노출고정

노출고정은 말 그대로 노출 값을 고정하는 기능이다.

파노라마 촬영시 노출 값을 일정하게 하기 위해서, 노출 측정이 어려울 경우 그레이카드를 이용하여 노출을 측정하는 경우, 강한 역광의 인물촬영시 피사체에 가까이 다가가 특정 부위에 노출을 측정한 후 측정된 노출 값으로 촬영하는 등.....

노출의 측정이 곤란한 경우에 유용하게 사용할 수 있는 기능이기는 하지만 A-1의 경우 노출고정 버튼을 누르고 있는 동안에만 노출 값을 기억하므로 실효성에는 다소 의문이 든다.

매뉴얼을 제외한 전 모드에서 사용할 수 있다.

사용방법

노출을 측정할 피사체를 화면에 담고 노출고정버튼을 누른다.

노출고정버튼을 누른 채 원하는 위치와 구도를 설정하고 촬영한다.

노출고정 버튼을 놓으면 노출고정은 취소된다.

노출보정

A-1의 노출계는 비교적 정확한 것으로 알려져 있으며, 대부분의 카메라와 마찬가지로 일반적인 촬영에서는 대부분 정확하게 노출을 측정하여 무리없이 사용이 가능하다.

그러나 역광에서의 촬영 등과 같이 노출을 보정해야할 특수한 상황에서는 노출보정 기능을 이용하게 된다.

노출보정 다이얼

A-1은 ±2EV의 범위 안에서 1/3 스텝 단위로 노출보정을 할 수 있다. 노출보정 버튼을 누른 채로 노출보정 판을 원하는 위치로 돌리면 된다.

매뉴얼모드를 이용한다.

±2EV 이상의 노출보정이 필요한 경우이거나 외부 노출계를 이용하는 경우에는 매뉴얼 모드를 이용할 수 있다. 그러나 매뉴얼모드에서는 노출보정다이얼을 사용할 수 없다.(노출계에 의해 제시하는 수치에는 변경이 있지만, 매뉴얼 모드의 경우 사용자가 지정한 조리개와 셔터속도로만 작동이 된다)

필름 감도 다이얼을 이용한 보정

50	100	200	400	800	1600
+2EV	+1EV	적정	-1EV	-2EV	-3EV

노출

가정 : 중앙부 중점 6:4 측광. 노출 값은 1-20 범위이며 수치가 크면 밝다.

13	12	11	10
12	9	8	9
11	8	7	8
11	9	8	7

아래 그림과 같이 중앙부와 주변부의 밝기가 차이가 나는 상황으로 대략적인 반역광 상태로 가정해보았다.

주변부 : 13+12+11+10+12+9+11+8+11+9+8+7

주변부의 평균 10.08

중앙부 : 9+8+8+7

중앙부의 평균 값 : 8

10.08*40% + 8*60% = 8.832가 된다.

카메라는 8.8의 값을 기준으로 노출을 결정하게 되므로 중앙부는 어두워진다.

■ 중앙부 피사체를 적정 수준으로 촬영하려면 0.8 정도의 +보정이 필요하다.

16	17	17	16
16	11	11	16
15	10	9	15
14	13	13	14

역광의 경우

15.17*40% + 10.25*60% = 6.068 + 6.15 = 12.218

중앙부는 - 1.968

■ +2 보정 필요

보정	상 황
+2	순백의 반사율이 높은 피사체
+1.5	매우 밝은 피사체 (백색에 가까운 피사체)
+1	밝은 (농도가 옅은) 색조의 피사체
+0.5	약간 밝은 색조의 피사체
0	중간적인 18% 회색의 반사율의 피사체
-0.5	약간 어두운 색조의 피사체
-1	어두운 (농도가 짙은) 색조의 피사체
-1.5	검은 색에 가까운 매우 어두운 색조의 피사체
-2	순흑의 거의 반사가 없는 피사체

상황에 따른 노출보정

B셔터

기능

A-1의 셔터 속도 한계인 30초 이상의 노출이 필요할 경우(불꽃놀이 등) B 셔터를 사용하게 된다.

B셔터는 셔터를 누르고 있는 동안 셔터막이 개방되며, 셔터를 놓으면 셔터막이 닫히게 된다.

따라서 B셔터를 사용할 경우에는 케이블 릴리즈를 이용하는 것이 일반적이다.

또한 B셔터 사용시 배터리의 소모가 상당하므로 필요할 경우 새 배터리로 교체를 하는 것이 좋다.

악세사리

Power Winder

Winder A

삼각대 연결구

와인더 회전부

마운트 핀

와인더 커버

전원 접속부

배터리실

와인더는 본체의 전원과는 무관하며, 필름의 이송 및 되감기를 자동으로 해주는 장치이다.

와인더에는 4개의 전지가 장착된다.

Winder A2

감기 속도는 2장/초이다.

■전지별 사용량(36/롤 기준)

알카라인 : 40롤

망간전지 : 20롤

Ni-Cd : 60-80롤

■A-1의 경우 장시간 셔터를 감아두면 내부 스프링이 늘어나 셔터 늘어짐이 발생한다.

와인더를 사용할 때는 셔터를 항상 감아둔 상태가 되기 때문에 주의해야한다.

모터드라이브 MA

와인더가 단지 필름의 이송에만 관계하는 것과는 달리 모터드라이브는 별도의 세로 셔터가 장착되어 있다.(그립감 향상과 무게중심 효과)

와인더와 마찬가지로 필름 이송을 자동으로 하기 때문에 연사를 할 수 있으며, 그립감이 향상되고, 특히 세로 구도 촬영시에 별도의 셔터가 장착되어 있으므로 활용할 수 있다.

Databack A

필름타입

년 월  일

배터리실

스위치

PC소켓

연결구

필름면에 촬영 날짜를 기록해주는 장치이다.

하지만 년도 표기가 1987년까지이므로 효용성은.... 전원은 4LR44 한개가 들어간다.

스피드라이트

Speedlite 577G

GN : 48(ISO100)

■충전시간

알카라인 : 0.2-18

Ni-Cd : 0.2-7

■자동 조리개

2.8, 5.6, 11

■동조거리(ISO100)

2.5-17m(A, f2.8)

■조절각도

상하 : 0 - 120。

좌우 : 0 - 120。

■사이즈 : 99(W) x 107(D) x 245(H)

■무게 : 600g

Speedlite 199A

GN : 30

충전시간 : 0.2-10s(알카라인)

■자동조리개

f2.8(red), f5.6(green), f11(yellow)

연동거리 : 1.5 - 10m

사이즈 : 79(W) x 83(D) x 116(H)

무게 : 490g

Speedlite 188A

GN : 25

충전시간 : 0.5-8s(알카라인)

■자동조리개

f2.8(red), f5.6(green)

연동거리 : 1.0 - 9m

사이즈 : 68(W) x 52(D) x 103(H)

무게 : 290g

Speedlite 177A

GN : 25

충전시간 : 0.5-8s(알카라인)

■자동조리개

f2.8(red), f5.6(green)

연동거리 : 1.0 - 9m

사이즈 : 72(W) x 58(D) x 107(H)

무게 : 310g

Speedlite 166A

GN : 20

충전시간 : 0.5-7s(알카라인)

■자동조리개

f2.8(red), f5.6(green)

연동거리 : 0.5 - 7m

전원 : AA 4개

사이즈 : 66(W) x 49.5(D) x 98(H)

무게 : 260g

Speedlite 155A

GN : 17

충전시간 : 0.5-7s(알카라인)

■자동조리개

f2.8(red), f5.6(green)

연동거리 : 0.5 - 6m

사이즈 : 70(W) x 51(D) x 105(H)

무게 : 300g

Speedlite 133A

GN : 16

충전시간 : 0.5-9s(알카라인)

■자동조리개

f2.8(red), f5.6(green), f11(yellow)

연동거리 : 1.0 - 8m

사이즈 : 62(W) x 37(D) x 95(H)

무게 : 200g

Speedlite 011A

GN : 14

충전시간 : 0.5-9s(알카라인)

■자동조리개

f2.8(red), f5.6(green), f11(yellow)

연동거리 : 0.5 - 3.5m

사이즈 : 62(W) x 37(D) x 95(H)

무게 : 200g

Macrolite ML-1, ML-2

매크로 용 라이트로 매크로 렌즈에 연결하여 사용한다.

포커싱 스크린

A-1의 포커싱 스크린은 AE-1 Program과 같은 형태를 사용한다.

스크린은 매우 정밀한 부분으로, 개인적으로 교체 등의 작업을 하기에는 부적합하다.

그림에서와 같이 스크린 교체를 위해서는 전용의 도구가 사용된다.

■ 사용 가능한 스크린의 종류

■스플릿 마이크로프리즘

A-1에 기본으로 장착된 스크린이다.

■마이크로 프리즘

스플릿 영역은 없고 마이크로 프리즘의 형태로 되어 있다.

■스플릿 스크린

마이크로 프리즘은 없고 스플릿 영역만 있다.

■기타 사용가능한 스크린

기타

Eyecup 4S

전용 아이컵은 몇몇 곳에 판매처가 있다고 한다.(예지동, 남대문 등)

전용 이외에 몇 가지를 대신 사용할 수도 있다.

펜탁스용

Eb의 경우 뷰파인더 창에는 딱 맞지만 뷰파인더 셔터 부분에 걸리게 되므로 약간의 작업이 필요하다.

EOS용 Eb

시도보정렌즈

종류 : +3, +2, +1 .5, +1, +0.5, 0, -0.5, -2, -3 and -4 (diopters).

액션그립

장착시 그립감이 향상된다.

Semi-hard Case

정품은 구할 수 없으며, 비닐 재질을 10,000원 정도에 구할 수 있다.

액션그립 미착용시 그립감이 어느 정도 향상된다. 바닥 면에 삼각대 소켓은 없다.

앵글파인더 B

A1에 장착하기 위한 어댑터는 S 형이다.

부록

canon 카메라 제작년도 알아보기

1) 보는 방법

바디의 경우 필름 넣는 곳을 본다. 자세히 보면 잉크로 인쇄된 듯한 수와 문자(알파벳)조합의 문자열이 보인다. 렌즈의 경우 마운트 쪽에서 볼 수 있다.

예: "a" T1050F "b" OT11403 이런 2가지 종류를 볼수있다.

2) 구분 방법

a의 경우 첫번째 알파벳은 제작 년도를 말한다. 그리고 다음으로 연결되는 숫자는 그 해의 10월 제작을 의미한다. 그리고 그 뒤는 제작 라인번호이며 마지막 알파벳은 제작 된 공장을 의미한다.

공장 O=Oita, F=Fukushima, U=Utsonomiya

b의 경우는 첫 번 째 알파벳이 생산 공장명이고 두 번 째가 제작 년도이며 그 다음 숫자는 제작된 달의 의미이다.

3) 제작 년도 도표

기호	년도	기호	년도	기호	년도	기호	년도	기호	년도
A	1960	K	1970	U	1980	E	1990	O	2000
B	1961	L	1971	V	1981	F	1991	P	2001
C	1962	M	1972	W	1982	G	1992	Q	2002
D	1963	N	1973	X	1983	H	1993	R	2003
E	1964	O	1974	Y	1984	I	1994
F	1965	P	1975	Z	1985	J	1995
G	1966	Q	1976	A	1986	K	1996
H	1967	R	1977	B	1987	L	1997
I	1968	S	1978	C	1988	M	1998
J	1969	T	1979	D	1989	N	1999

A-1 생산 대수

연도	생산대수	시리얼 번호	월평균
1978	30만대	000001-310000	25000
1979	40만대	310000-700000	30000
1980	53만대	710000-1230000	45000
1981	45만대	1230000-1680000	38000
1982	27만대	1680000-1950000	23000
1983	24만대	1950000-2210000	20000
1984	16만대	2210000-2350000	13000
1985~86	9만대	2350000-2440000	3800

※ A-1 사랑님의 자료 참조